Технические требования к предоставляемым файлам для изготовления
оригинал-макетов.

Заказчик предоставляет файлы, соблюдая следующие требования:
1. Платформа: PC
2. Носители: CD, DVD, на Flash, USB-HDD.
3. Содержание: если носитель содержит электронные версии оригинал-макетов более чем одного наименования (вида) продукции, Заказчиком в указанном носителе должны быть сформированы и поименованы (латинскими буквами) папки наименования (вида) продукции. Файлы, относящиеся к конкретному наименованию (вида) продукции, должны находиться в соответствующей папке.
4. Макет: обязательно должен быть приложен распечатанный макет изделия (желательно в цвете) с подписью Заказчика. При отсутствии макета в бумажном виде он распечатывается либо с верстки, либо с PDF-файла.
5. Верстка: Верстка многополосных изданий должна быть выполнена в программе Adobe InDesign (версии CS-CS3), затем проверена и собрана командой File/Prefligt/Package (в этой же программе), так же верстка может быть выполнена в программе QuarkXPress (версии 4.1-6.5) и собрана командой File/Collect for Output (в этой же программе). Для единичных изделий Adobe illustrator (8-CS3).
· Прием файлов в CorelDraw оговаривается отдельно. Файлы из программы CorelDRAW необходимо конвертировать в TIFF или AI (illustrator), причём при конвертации некоторые эффекты, созданные в CorelDRAW, могут быть потеряны.
· Размер страницы должен соответствовать обрезному формату.
· Все изделия должны содержать вылеты за обрезной (вырубной) формат по 5 мм. с каждой стороны.
· Все внутренние элементы макета должны отстоять от линии реза не менее чем на 3 мм для листовой продукции и не менее чем на 7 мм для многостраничных изданий.
· Предельное количество краски для печати: 320% для работ с ВД лаком, 280% для работ с офсетным лаком.
· Подлинкованные или вложенные изображенные должны быть не менее 250 dpi при размере 1:1, иметь цветовую модель CMYK, Grayscale.
· Значения Overprint и Trap должны быть сняты. Если стоят, то необходимо указать в файле в виде текстового примечания.
· Все используемые шрифты должны быть приложены или переведены в кривые (рекомендуется для Adobe illustrator или CorelDraw). Нельзя использовать в изделиях стандартные шрифты операционной системы. Прилагаемые шрифты должны содержать не только файл, где содержится информация для отображения на экране, но и файл, загружаемый в печатное устройство (например, для PC -*.pfm и *.pfb), исключение составляют ttf-шрифты.
· Присутствие «суперэффектов», таких как, например, прозрачность, в большинстве случаев недопустимо и крайне нежелательно.
· Для изделий с вырубкой, биговкой, выборочным УФ-лаком, тиснением, конгревом и т.д. файл для печати должен содержать изображение контура для изготовления штампа (штамп изготавливается с лицевой стороны), изображение для вывода пленки на выборочный УФ-лак, изготовление клише для тиснения, конгрева и т.д. – отдельными слоями.
· Элементы тиснения должны иметь толщину линий не менее 0,2 мм, если элемент является частью общего изображения (рисунка). Отдельно стоящий элемент тиснения должен иметь толщину линии не менее 0,4 мм. 
· Элементы конгревного тиснения должны иметь толщину линий не менее 0,8мм. 
· При изготовлении штампа со встроенным конгревным тиснением, минимальное расстояние от края рисунка до биговальных (вырубных) ножей не менее 12 мм по двум противоположным сторонам и по 7 мм у двух других.
· [bookmark: _GoBack]В работах с использованием красок Pantone необходимо, чтобы во всех файлах он проходил с одним и тем же именем (пробелы имеют значение) и одинаковой CMYK-маской; все названия, например Pantone 286 U, 286CVC, машина будет воспринимать как отдельную краску. Для растровых изображений, содержащих Pantone, должен быть создан отдельный альфа-канал с нужным цветом. Все лишние цвета, не используемые в работе, должны быть удалены. Все остальные должны быть разложены по CMYK, за исключением цветов, которые используются в печати.
6. PDF: Должны быть композитными. PDF – файл устройства может быть выслан заказчику по желанию.
При записи PDF:
· линиатура 175 lpi при разрешении 2400 dpi;
· шрифты должны быть внедрены;
· изделие должно быть выставлено по центру листа и содержать обрезные метки на расстоянии 5 мм от обрезного формата, информацию о листах и сепарациях, вылеты под обрез;

